|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | X | Y1Y2 | Z |
| 0 | 1 | 00 | 0 |
| 1 | 1 | 10 | 0 |
| 2 | 1 | 01 | 0 |
| 3 | 1 | 11 | 1 |
| 4 | 1 | 11 | 1 |
| 5 | 0 | 00 | 0 |
| 6 | 0 | 00 | 0 |

1. Układ wejściowy, zmiana wartości o 1 w kolumnie lp. oznacza takt zegara (CLK: 0 -> 1 -> 0)